Z:\SUPINFRA\EM ANDAMENTO\A_EM ANDAMENTO_2022\_REVISÃO BP 2022\BLOCOS ATUALIZADOS 2022\PADRÃO SEDUC\PÁTIO MULTIUSO_PADRÃO SEDUC_2022 (EM ANDAMENTO)\PÁTIO MULTIUSO OP 2\ORIGINAIS\ELETRICO\ELE_PAT MULTIUSO_OP2_PADRÃO SEDUC_AGO22.dwg,01-01,05/09/2022 14:38:50,thayane.lima,DWG To PDF.pc3,ISO expand A0 (841.00 x 1189.00 MM),1:0.719418,
Z:\SUPINFRA\EM ANDAMENTO\A_EM ANDAMENTO_2022\_REVISÃO BP 2022\BLOCOS ATUALIZADOS 2022\PADRÃO SEDUC\PÁTIO MULTIUSO_PADRÃO SEDUC_2022 (EM ANDAMENTO)\PÁTIO MULTIUSO OP 2\ORIGINAIS\ELETRICO\ELE_PAT MULTIUSO_OP2_PADRÃO SEDUC_AGO22.dwg,01-01,05/09/2022 16:55:02,thayane.lima,DWG To PDF.pc3,ISO expand A0 (841.00 x 1189.00 MM),1:0.719418,
Z:\SUPINFRA\EM ANDAMENTO\A_EM ANDAMENTO_2022\_REVISÃO BP 2022\BLOCOS ATUALIZADOS 2022\PADRÃO SEDUC\PÁTIO MULTIUSO_PADRÃO SEDUC_2022 (EM ANDAMENTO)\PÁTIO MULTIUSO OP 2\ORIGINAIS\ELETRICO\ELE_PAT MULTIUSO_OP2_PADRÃO SEDUC_AGO22.dwg,01-01,05/09/2022 16:55:57,thayane.lima,DWG To PDF.pc3,ISO expand A0 (841.00 x 1189.00 MM),1:0.719418,
D:\SEDUCE\Projetos\2022\SETEMBRO\PÁTIO MULTIUSO MOD 03\ELE_PAT MULTIUSO_OP2_PADRÃO SEDUC_AGO22.dwg,01-01,05/09/2022 17:01:56,thayane.lima,DWG To PDF.pc3,ISO expand A0 (841.00 x 1189.00 MM),1:0.719418,
