Z:\SUPINFRA\EM ANDAMENTO\A_EM ANDAMENTO_2022\_REVISÃO BP 2022\BLOCOS ATUALIZADOS 2022\PADRÃO SEDUC\PÁTIO MULTIUSO_PADRÃO SEDUC_2022 (EM ANDAMENTO)\PÁTIO MULTIUSO OP 3\ORIGINAIS\ARQUITETURA\ARQ_PÁTIO MULTIUSO OP 3_PADRÃO SEDUC_2022.dwg,Model,19/09/2022 17:53:37,marilia.oliveira,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A0 (841.00 x 1189.00 MM),1:0.0504756,
Z:\SUPINFRA\EM ANDAMENTO\A_EM ANDAMENTO_2022\_REVISÃO BP 2022\BLOCOS ATUALIZADOS 2022\PADRÃO SEDUC\PÁTIO MULTIUSO_PADRÃO SEDUC_2022 (EM ANDAMENTO)\PÁTIO MULTIUSO OP 3\ORIGINAIS\ARQUITETURA\ARQ_PÁTIO MULTIUSO OP 3_PADRÃO SEDUC_REV2022.dwg,Model,05/10/2022 14:45:35,marilia.oliveira,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM),1:0.0714646,
Z:\SUPINFRA\EM ANDAMENTO\A_EM ANDAMENTO_2022\_REVISÃO BP 2022\BLOCOS ATUALIZADOS 2022\PADRÃO SEDUC\PÁTIO MULTIUSO_PADRÃO SEDUC_2022 (EM ANDAMENTO)\PÁTIO MULTIUSO OP 3\ORIGINAIS\ARQUITETURA\ARQ_PÁTIO MULTIUSO OP 3_PADRÃO SEDUC_REV2022.dwg,Model,05/10/2022 14:52:54,marilia.oliveira,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM),1:0.0714646,
